HELP
<<回样例目录

# 演示如何打印条形码

## 条码语句

ADD_PRINT_BARCODE(Top, Left, Width, Height, BarCodeType, BarCodeValue);

## 语句参数

参数名 | 类型 | 说明
--- | --- | ---
Top | 数值 | 条码的位置Y值，单位px（1px=1/96英寸）
Left | 数值 | 条码的位置X值，单位px
Width | 数值 | 条码的总宽度，单位px
Height | 数值 | 条码的总高度（一维条码时包括文字高度）
BarCodeType | 字符串 | 条码的类型（规制）名称
BarCodeValue | 字符串 | 条码值

## 条码类型

目前控件支持的条码类型共27种，其中一维码24种，二维码3种：

一维码（24种）
Code 128系列：
128A 128B 128C 128Auto
EAN系列：
EAN8 EAN13 EAN128A (或GS1-128A) EAN128B (或GS1-128B) EAN128C (或GS1-128C)
UPC系列：
UPC_A UPC_E0 UPC_E1 UPCsupp2 UPCsupp5
Code 39系列：
Code39 39Extended Code93 93Extended
2 of 5系列：
2_5interleaved 2_5industrial 2_5matrix
其他一维码：
MSI PostNet Codabar
二维码（3种）
QRCode PDF417 DataMatrix

## 综合演示

## 代码演示

试试修改如下代码：

LODOP=getLodop(); LODOP.PRINT_INIT("测试条码打印"); LODOP.ADD_PRINT_BARCODE(50,50,200,80,"128A","123456789012"); LODOP.ADD_PRINT_BARCODE(150,50,200,80,"EAN13","1234567890123"); LODOP.ADD_PRINT_BARCODE(250,50,200,80,"QRCode","测试二维码"); LODOP.PREVIEW(); //可换成打印设计：LODOP.PRINT_DESIGN();
使用说明：
1. 在打印设计中改变对象区域大小时，条码会自动随之适应调整
2. 可以在360度范围内任意定义旋转方向
3. 双击对象，在弹出的属性窗口中可修改其他属性
4. 修改后可生成程序代码，查看其实现方法